**Anleitung Fliesen streichen**

1. **Vorbereitung**

* Bei ganz glatten Fliesen kann es sinnvoll sein, die Fliesen anzuschleifen.
* Oberfläche Staub- und Fettfrei machen. Ich arbeite gern mit Frosch Grapefruit Fett-Entferner.

Bitte **KEIN** Chlor oder Schimmelstop verwenden! Danach gründlich mit klarem Wasser nachwischen und trocknen lassen.

* Evtl. abkleben. Das Klebeband immer direkt nach dem Streichen (wenn die Farbe noch feucht ist, abziehen)

Vor dem erneuten Anstrich wieder abkleben.

* Silikon entfernen bzw. vor dem Farbanstrich mit „Flexil“ bepinseln

1. **Streichen**

* Farbe gut umrühren
* Zuerst mit dem Pinsel die Fugen malen. Am besten nicht gleich alle auf einmal, sondern erst mit der Schaumstoffrolle zügig hinterher streichen. Das verhindert unschöne Ränder.
* So viele Lackschichten auftragen, bis das Ergebnis zufriedenstellend ist. Bei dunkleren Tönen reichen meistens 2 Anstriche. Nach dem ersten Anstrich ca. 4 – 6 Stunden warten.
* nach 10 – 14 Tagen ist die Farbe durchgehärtet und hat eine sehr gute Stabilität erreicht

1. **Versiegeln**

* Bei Fußbodenfliesen oder anderen stark beanspruchten Flächen, empfehle ich die Fliesen im Nachhinein mit Topcoat zu streichen. Im Duschbereich kann auch gut Sealer verwendet werden. Beides wird dann 2x dünn aufgetragen. Zwischen den Anstrichen sollten ebenfalls 4-6 Stunden liegen.

1. **Putzen**

* Bitte auch nachher keine chlorhaltigen Reiniger zum Putzen verwenden

